 贵州省第二人民医院存储设备采购参数
一、采购内容清单及服务要求、资格要求
（一）采购内容清单：
1. 产品：存储设备
2. 数量：1台 
3. 可用空间：不小于340T
4. 架构：支持SAN和NAS共享同一个存储池，共用一个存储管理界面，无需额外配置NAS网关即可同时提供SAN和NAS服务，实现资源共享;
5. 处理器：不低于2个控制器，支持Active-Active模式，最大支持≥8控，控制器处理器主频≥2.1GHz,控制器处理器总物理核心数≥40核;
6. 缓存容量：系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB，控制器缓存均具备断电保护功能，在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上;
7. 硬盘：配置8块960GB SSD SAS硬盘+24块20TB 7.2K RPM NL SAS硬盘，双控支持最大磁盘插槽个数≥800，并提供相关证明材料;
8. 配置4U24盘位3.5"标准SAS硬盘框阵列单元1个；
9. 前端接口：配置8*1Gb Eth +4*10Gb Eth(含光模块)+8*16Gb FC(含光模块);
10. 软件授权许可：配置设备管理软件使用许可、精简配置使用许可、多租户使用许可、LUN(逻辑单元)迁移使用许可、数据销毁使用许可、数据迁移使用许可、远程维护管理软件使用许可、多路径软件许可;
11. 存储系统支持文件系统WORM功能，支持时间周期的配置策略;
12. 为了保证数据可靠性，存储支持端到端的DIF，防止静默数据错误;
13. 为保障产品质量及服务能力，提供原厂针对本项目售后服务承诺函及授权函；
14. 提供安装服务及3年质保与维护;
[bookmark: _GoBack]（二）报价要求：
报价为包干价含税价，即完成本项目所需的所有费用。即包括但不限于：设备费、人工费、差旅费、交通费、专家费、食宿费、保险费、税金等为完成本项目所需的一切费用。
（三）其他要求：
工期要求：合同签订后5个工作日内完成

